

17/01/2024

Pfsense

Création de la VM







Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, affichage

Description générée automatiquement

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre

Description générée automatiquement





Si problème réseau changer le modèle Networking

Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, logiciel


Description générée automatiquement


Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, logiciel

Description générée automatiquement


Configuration Pfsense  
Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, affichage


Description générée automatiquement

















Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Configuration du WAN

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Vérifier accès interface WEB et si la machine ping internet

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Connexion interface WEB   
login admin

Mdp : pfsense

Ajout de la règle de firewall

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre

Description générée automatiquement

Ajout 2 ème interface réseau

Une image contenant texte, nombre, logiciel, Police


Description générée automatiquement

Add vmbr1 sur machine pfsense dans hardware

Une image contenant texte, nombre, logiciel, Police

Description générée automatiquement


Reboot la machine pfsense



Après reboot sélectionner 1 pour configurer le WAN et le LAN

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement



Conf WAN

Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement


Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Conf LAN  
Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Description générée automatiquement

Conf DHCP range



Vérification :  
  
Vérifier si le pfsense a internet   
vérifier sur une machine qui est sur le LAN quelle est bien sur la bonne plage DHCP  
Vérifier sur la machine sur le LAN a bien internet  
Vérifier si la machine dans le LAN accède au pfsense en /24