
05/12/2023

Table des matières


Configuration

* Connexion SSH
* Connexion par clé SSH et désactivation de mot de passe.
* Activer L’A2F SSH.


1 Commencer par installer SSH




2 Se connecter comme cela avec le nom d’utilisateur suivie de l’adresse IP



3 Une fois connecter ceci s’affichera.




4 Systemctl status ssh vous permet de voir que vous êtes bien connectée




CONNEXION PAR CLE SSH ET DESACTIVATION DE CONNEXION PAR MOT DE PASSE


5 Générer une clé d’activation que l’on ne peut brut forcer




6 Chercher dans le dossier la clé donc clé public pour trouver la clé privée



7. la clé privée est trouvée.




8 Activer la cle




9 rentrer dans le fichier config

image

10 Mettre permission au Password = no



11 Si une erreur de lecture apparait modifiée les droits d’écriture et de lecture.



12 Une fois le fichier modifier faite EXIT.

13 connecter vous avec la clé ssh.

